**Varování a bezpečnostní upozornění**

Uhlovodíky bohaté na C3-C4; ropný plyn; - 270 990 9 – značka ES. Vysoce hořlavý plyn. Hořlavý plyn pod tlakem. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte na dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalování. Zákaz uzení. Požár unikajícího plynu: Nehaste, pokud nelze únik bezpečně zastavit. V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapalování. Pouze pro použití s plynovými spotřebiči řady GO-ANYWHERE™ GAS, Q™ 1000/100, PERFORMER™ a podobnými typy spotřebičů, které splňují požadavky normy EN521. Tato kartuše splňuje požadavky normy EN417. Postupujte podle návodu k použití dodaného se zařízením. VAROVÁNÍ: NEDOPLŇUJTE. Nepropichujte, nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Výměna kazety: tento úkon provádějte v dobře větraném prostoru bez zdrojů vznícení. Zavřete ventil zařízení. Vyjměte zařízení z kazety. Pokud je těsnění připojení poškozené nebo ztracené, vyměňte ho. Vyvarujte se křížení závitů. Mírně utáhněte rukou, nepřetahujte.

